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COMUNICATO STAMPA
GRANDI SPAZI, ARIA IN MOVIMENTO: IL COMFORT ESTIVO ESCE DALLA STANZA

Con GORDON EVO C 40/16", ARIANTE TOWER e NORDIK STORM, Vortice propone ventilatori da pavimento e a torre per casa, uffici, negozi, laboratori e ambienti commerciali.
[bookmark: _GoBack]Milano, 25 giugno 2026 – Non tutti gli ambienti hanno le stesse esigenze di comfort. Soggiorni ampi, open space domestici, piccoli uffici, negozi, bar, laboratori e spazi professionali richiedono soluzioni capaci di movimentare l’aria in modo più ampio, stabile e continuativo. In questi contesti, la ventilazione da pavimento e a torre rappresenta una risposta pratica per migliorare il benessere estivo senza ricorrere a installazioni fisse.
Per gli ambienti domestici e professionali che richiedono una soluzione regolabile in altezza e orientabile, Vortice propone GORDON EVO C 40/16", ventilatore a colonna oscillante da pavimento con telecomando IR e motore DC brushless. Il modello è dotato di asta scomponibile con meccanismo a innesto rapido, che consente di adattarne l’altezza fino a un massimo di 1,69 m. Offre 8 velocità, oscillazione automatica sul piano orizzontale selezionabile a 30°, 60° o 90°, regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale e timer fino a 8 ore. GORDON EVO C 40/16" ha un consumo di 24 W e una portata massima di 2.640 m³/h.
Per chi cerca una soluzione verticale e poco ingombrante, Vortice propone ARIANTE TOWER, ventilatore a torre da pavimento caratterizzato da girante tangenziale, oscillazione di 90° lungo l’asse verticale e telecomando a raggi infrarossi. L’involucro integra una maniglia per agevolare la movimentazione e una base di appoggio con piedini in gomma per ridurre le vibrazioni. La configurazione a torre consente di generare un flusso d’aria distribuito mantenendo un ingombro contenuto, particolarmente utile in soggiorni, uffici, camere e piccoli ambienti commerciali.
Per contesti che richiedono prestazioni più robuste, Vortice propone infine NORDIK STORM, linea di ventilatori da pavimento pensata per la movimentazione dell’aria in locali di medie e grandi dimensioni. La gamma comprende NORDIK STORM 50/20", con diametro nominale di 500 mm e motore a induzione a 3 velocità, e NORDIK STORM 61/24", con diametro nominale di 610 mm, motore a induzione a 2 velocità e struttura completa di due ruote per agevolare la movimentazione. Le griglie in filo d’acciaio, la struttura in tubolare e il cerchione portante in lamiera di acciaio rendono la linea adatta a contesti come officine, laboratori, cantieri, magazzini, bar e ambienti professionali.
Dal soggiorno all’open space, dal negozio al laboratorio, i ventilatori da pavimento e a torre Vortice permettono di costruire il comfort estivo in modo semplice, immediato e adattabile, portando aria in movimento negli ambienti in cui serve davvero.
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